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Contact : Fabien ANDRE (06 10 64 04 18)

CHICK PEAS

FICHE TECHNIQUE
Façade :
· Système de diffusion actif : Meyer MSL 2 / MSL 4, C. Heil Arc, Nexo Alpha

· Console de mixage 32/8/6/2 : Yamaha PM3500, DDA Q2, Soundcraft serie 5

· 2 equaliseurs 31 bandes : Klark technics, dbx, BSS (éviter Yamaha)

· 7 voies de compression : BSS, dbx, drawmer.

· 3 voies de noise gate : BSS, drawmer

· 2 voies de reverb : Yamaha SPX 990, TC M2000

· 1 platine CD

· 1 platine Mini-Disc pour l’enregistrement

Retour :
· 6 retours sur 3 lignes : C. Heil 115FM, Martin LE 400

· 1 sub ou 1 shaker pour la batterie

· 1 retour de même type pour le monitoring

· Console de mixage 24/6 

· 4 equaliseurs 31 bandes en insert sur les départs : Klark, dbx, BSS 

· 6 voies de compression : BSS, dbx, drawmer

· 1 voie de reverb : Yamaha SPX 900, TC M-One  

PATCH Chick Peas

	VOIES
	INSTRUMENT
	MICRO
	PIEDS
	INSERT

	1
	Grosse caisse
	Beta52/MD421
	Petit 
	Comp + gate

	2
	Caisse claire dessus
	Beta 57
	Petit perche
	Comp

	3
	Caisse claire dessous
	Beta 57
	Petit perche
	

	4
	HH
	SM 81
	Petit perche
	

	5
	Tom 1
	Beta 56/Beta 57
	Clamp / Petit perche
	Gate 

	6
	Tom 2
	Beta 56/Beta 57
	Clamp / Petit perche
	Gate

	7
	OH
	SM 81
	Grand perche
	

	8
	OH
	SM 81
	Grand perche
	

	9
	Basse 1
	DI
	-
	Comp

	10
	Basse 1 Ampli
	MD 421
	Petit perche
	

	11
	Basse 2
	DI
	-
	Comp

	12
	Basse 2 Ampli
	MD 421
	Petit perche
	

	13
	Voix Basse 1
	SM 58
	Grand perche
	Comp

	14
	Voix Batterie
	SM 58
	Grand perche
	Comp

	15
	Voix Basse 2
	SM 58
	Grand perche
	Comp

	16
	Guitare 2 R
	SM 57
	Petit perche
	

	17
	Retour fx1 L
	-
	
	

	18
	Retour fx1 R
	-
	
	

	19
	Retour fx2 L
	-
	
	

	20
	Retour fx2 R
	-
	
	


PLAN DE SCENE

Praticable Batterie (2mx3m)


Micros 1 à 8 + 14








Ampli Basse 2








12











9











15








220 V





220 V








3








1








2





2





DI





11














14





DI





Ampli Basse 1





1








3





13








13/05/04

